УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального директора по производству -

Главный инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Кучуков

«01» февраля 2016 года

**Вопросы**

**для проверки знаний руководителей и специалистов**

**подрядных организаций**

**по пожарной безопасности**

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

1. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает? (ППР №390 п.469)

2. Каким цветом наносится порядковый номер на корпус огнетушителя согласно требований Правил противопожарного режима в РФ №390? (ППР №390 п.475)

3. Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 0 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.7)

4. Кто отвечает за пожарную безопасность на объекте? (ППР №390 п.4)

5. В каких случаях лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности? (ППР №390 п.3)

6. Допускается слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети? (ППР №390 п.52)

7. На кого возлагается ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ? (Инструкция. 4.15. п.1.2)

8. Проверка огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится : (ППР №390 п.21)

9. Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений проводится…(ППР №390 п.24)

10. Размер полотна для изоляции очага пожара в помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости должен быть… (ППР №390 п.485)

11. Какая технологическая среда относится к пожаровзрывоопасной? (ФЗ №123 ст. 16)

12. Ящик для песка, предназначенного для тушения пожаров, должен иметь объем…( ППР №390 прил. №6)

13. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу? ( Приказ МЧС №645 п.11)

14. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара? (ФЗ №123 ст.9)

15. Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 6 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.7)

16. На каком этапе строительства объекта должен вводиться в действие внутренний противопожарный водопровод? ( ППР №390 п. 392)

17. С какой периодичностью организуется проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов? …( ППР №390 п. 50)

18. Разрешается ли допускать к самостоятельному проведению огневых работ учеников? (Инструкция. 4.15. п.5.11)

19. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не должно превышать…( ППР №390 п. 474)

20. Кем определяются места заземления передвижной пожарной техники? ( ППР №390 п. 191)

21. Какой административный штраф может быть наложен на граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара? (КоАП РФ ст. 20.4 п. 6)

22. Допускается курение на территории и в помещении складов и баз? ( ППР №390 п. 14)

23. Какие электроустановки и электротехнические изделия подлежат отключению в конце рабочего дня? ( ППР №390 п. 40)

24. На каком расстоянии от трубопроводов с кислородом необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин? ( ППР №390 п. 430 (г))

25. На каком расстоянии должен располагаться участок для выжигания сухой травянистой растительности от ближайших объектов? ( ППР №390 п. 72 (1) (а))

26. В помещении с одним эвакуационным выходом не допускается одновременное пребывание…( ППР №390 п. 25)

27. Допускается ли хранение баллонов с кислородом и горючими газами в одном помещении? ( ППР №390 п. 428 (л))

28. В каких случаях осуществляется замена гравия в пределах бортовых ограждений маслоприемного устройства под трансформаторами? ( ППР №390 п. 189)

29. Как часто организуется перекатка пожарных рукавов? ( ППР №390 п. 57)

30. Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 3 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.7)

31.Чем должны быть укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода? ( ППР №390 п. 57)

32. Требуется ли оформление наряда-допуска на огневые работы по локализации нештатных аварийных ситуаций и инцидентов в ночное время суток? (Инструкция 4.15 п. 1.16)

33. Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений проводится… ( ППР №390 п. 24)

34. Допускается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций хранить электротехническое оборудование, запасные части? ( ППР №390 п. 186 (к))

35. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для помещений категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности не должно превышать… ( ППР №390 п. 474)

36. В какие сроки углекислотные огнетушители подлежат перезарядке? (СП 9.13130 п. 4.3.11 табл. 1)

37. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться…. ( ППР №390 п. 349)

38. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются помещения производственного и складского назначения? (ФЗ №123 ст. 27)

39. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает: (ППР №390 п.469)

40. Допускается ли использование временной электропроводки, включая удлинители, не предназначенные по своим характеристикам при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ? (ППР №390 п.42 (з))

41. В каких случаях оформляется наряд-допуск на проведение огневых работ? (Инструкция 4.15 п.3.1)

42. Допускается в кабельных сооружениях при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией? (ППР №390 п.187 (д))

43. Какая периодичность проведения на объектах с массовым пребыванием людей практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара установлена Правилами пожарной безопасности? (ППР №390 п.12)

44. Как часто организуется проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода? (ППР №390 п.55)

45. Какой документ, из указанных, устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции? (ФЗ №123)

46. На кого возлагается ответственность по обеспечению исправности и организации проведения проверок источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода? (ППР №390 п.55)

47. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается… (ППР №390 п.468)

48. На какой высоте следует размещать огнетушители? (ППР №390 п.480)

49. Допускается перевод автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации с автоматического пуска на ручной? (ППР №390 п.62)

50. Чем обуславливается выбор огнетушителя (передвижного или ручного)? (ППР №390 п.465)

51. Какое время должен храниться в структурном подразделении наряд-допуск на проведение огневых работ? ( Инструкция 4.15 п.3.1)

52. Наличие планов эвакуации людей при пожаре обеспечивается на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже….. (ППР №390 п.7)

53. Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в организации для каждого пожароопасного участка? (ППР №390 п.2)

54. С какой периодичностью обеспечивается проверка исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта, автоматических установок пожарной сигнализации и др.? (ППР №390 п.61)

55. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть ….(ППР №390 п.343)

56. Чем определяется необходимое количество пожарных щитов и их тип? ….(ППР №390 п.381)

57. Кто обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей? (ППР №390 п.478)

58. Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте? (СП 9.13130 п. 4.5.4)

59. Какие подразделения могут создаваться в организациях с целью предупреждения пожаров на объектах? (ППР №390 п.5)

60. Допускается ли применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей? (ППР №390 п.146)

61. Проверка огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится … (ППР №390 п.21)

62. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами? (КоАП ст. 20.4 п.1)

63. Допускается ли использовать для хозяйственных нужд и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения? (ППР №390 п.60)

64. Выберите правильную последовательность мероприятий, проводимых при возникновении пожара. (ППР №390 п.71)

65. Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 2 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.7)

66. Кем определяется порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? (Приказ МЧС №645 пп. 23, 40)

67. Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 9 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.7)

68. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на…(ППР №390 п.38)

69. Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности? (ФЗ №69)

70. Что входит в задачи пожарной профилактики? (ФЗ № 69 ст. 1)

**Используемые нормативные документы:**

1. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима в РФ №390».

2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

5. Сборник инструкций по промышленной безопасности и охране труда для работников ООО «РН-Юганскнефтегаз», Том4, Инструкцию №4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Общества», утверждённую Генеральным директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» 01.09.2014г., введена в действие распоряжением от 02.09.2014г. №1489.

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N195-ФЗ

7. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

И.о.начальника управления ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз» Ф.М. Гареев