УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

по промышленной безопасности,

охране труда и окружающей среды

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Буров

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

БИЛЕТЫ

для проверки знаний работников подрядных организаций

по пожарной безопасности

 Разработчик: Управление по работе с подрядными

организациями ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2021г.

# Билет № 1

1. **Помещения категории «Д» могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает: (ППР №1479 п.401).**

1. 100 кв. м.

2. 150 кв. м.

3. 200 кв. м.

1. **Каким цветом наносится порядковый номер на корпус огнетушителя согласно требований Правил противопожарного режима в РФ №1479? (ППР №1479 п.407).**

1. Желтый.

2. Белый.

3. Не регламентируется.

1. **Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 0 м над уровнем пола или прилегающей территории? (Инструкция 4.15 п. 4.10 таблица 1).**

1. 3 м.

2. 5 м.

3. 7 м.

4. 8 м.

1. **Кто отвечает за пожарную безопасность на объекте? (ППР №1479 п.4).**

1) Руководитель объекта.

2) Заместитель руководителя объекта.

3) Специалист по ОТ.

4) Лицо, назначенное руководителем организации.

1. **В каких случаях лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности? (ППР №1479 п.3).**

1. При прохождении стажировки.

2. Не допускаются.

3. На усмотрение руководителя организации.

1. **Допускается ли слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети? (ППР №1479 п.45).**

1. Допускается.

2. Допускается при авариях.

3. Не допускается.

1. **На кого возлагается ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ? (Инструкция. 4.15. п. 1.18).**

1. На Генерального директора Общества.

2. На руководителей структурных подразделений.

3. На лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности объектов.

4. Верно вышеперечисленное.

5. Верно пп. 2, 3.

1. **Проверка огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится: (ППР №1479 п.13).**

1. 1 раз в год.

2. Не реже 2-х раз в год.

3. Не реже 1 раза в год.

1. **Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений проводится…(ППР №1479 п.17 (б)).**

1. 1 раз в год.

2. 1 раз в 5 лет.

3. Не реже 1 раз в 5 лет.

4. 1 раз в 2 года.

1. **Размер полотна для изоляции очага пожара в помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости должен быть: (ППР №1479 п.412).**

1. 1 х 1 м.

2. 1 х 2 м.

3. 2 х 1,5 м.

4. 1 х 1,5 м.

# Билет № 2

1. **Какая технологическая среда относится к пожаровзрывоопасной? (ФЗ №123 ст. 16).**

1. Если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения взрыва или пожара.

2. Если возможно образование смесей окислителя с ГГ, парами ЛВЖ, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара.

3. Если возможно образование смесей воздуха с ГГ, парами ЛВЖ, ГЖ, при появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться.

1. **Ящик для песка, предназначенного для тушения пожаров, должен иметь объем? ( ППР №1479 п. 411).**

1. Не менее 0,25 куб.м.

2. 0,5 куб. м.

3. Не менее 0,3 куб. м.

1. **Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу? ( Приказ МЧС №645 п.11).**

1. Вводный противопожарный инструктаж.

2. Целевой противопожарный инструктаж.

3. Первичный противопожарный инструктаж.

4. Внеплановый противопожарный инструктаж.

1. **Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара? (ФЗ №123 ст.9).**

1. Только повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток.

2. Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода.

3. Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения.

4. Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным.

1. **Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 6 м над уровнем пола или прилегающей территории… (Инструкция 4.15 п. 4.10 таблица 1).**

1. 3 м.

2. 5 м.

3. 7 м.

4. 11м.

1. **На каком этапе строительства объекта должен вводиться в действие противопожарный водопровод? ( ППР №1479 п. 334).**

1. К началу основных строительных работ.

2. К началу отделочных работ.

3. К моменту пусконаладочных работ.

4. К полному окончанию строительства.

1. **С какой периодичностью организуется проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов? ( ППР №1479 п. 43).**

1. Не реже 2 раз в год.

2. Не реже 1 раза в квартал.

3. Не реже 1 раза в год.

1. **Разрешается ли допускать к самостоятельному проведению огневых работ работников проходящих стажировку? (Инструкция. 4.15. п. 5.25).**

1. Да, только под присмотром ответственного лица.

2. Запрещается.

3. Допускается при проведении работ по ликвидации аварий.

1. **Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не должно превышать… ( ППР №1479 п. 406).**

1. 30 м.

2. 20 м.

3. 40 м.

4. 70 м.

1. **Кем определяются места заземления передвижной пожарной техники? (ППР №1479 п. 163).**

1. Специалистами энергетических объектов.

2. Представителями пожарной охраны.

3. Специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны.

# Билет № 3

1. **Какой административный штраф может быть наложен на граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара? (КоАП РФ ст. 20.4 п. 6).**
2. От одной до двух тысяч рублей.
3. От четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
4. От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
5. От одной тысячи до десяти тысяч рублей.
6. **Допускается ли курение на территории и в помещении складов и баз? ( ППР №1479 п. 11).**
7. Допускается.
8. Запрещается.
9. Допускается, только в специально отведенных и оборудованных местах.
10. **Какие электроустановки и электротехнические изделия подлежат отключению в конце рабочего дня? ( ППР №1479 п. 32).**
11. Дежурное освещение.
12. Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения.
13. Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
14. Электроустановки и бытовые электроприборы, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал.
15. Все перечисленные электроустановки.
16. **На каком расстоянии от трубопроводов с кислородом необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин? ( ППР №1479 п. 366 (г)).**
17. 1м.
18. 0,5 м.
19. 5 м.
20. 3 м.
21. **На каком расстоянии должен располагаться участок для выжигания сухой травянистой растительности от ближайших объектов? ( ППР №1479 п. 63).**
22. 100 м.
23. Не ближе 150 м.
24. Не ближе 50 м.
25. **Допускается ли применять при проведении электросварочных работ в качестве обратного проводника сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования? ( ППР №1479 п. 366 (е)).**
26. Допускается.
27. Не допускается.
28. Допускается в исключительных случаях.
29. **Допускается ли хранение баллонов с кислородом и горючими газами в одном помещении? (ППР №1479 п. 364 (л)).**
30. Не допускается.
31. Да, если применяется приточно-вытяжная вентиляция.
32. да, если помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
33. **В каких случаях осуществляется замена гравия в пределах бортовых ограждений масло приёмного устройства под трансформаторами? ( ППР №1479 п. 161).**
34. При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм.
35. При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 5 мм.
36. При появлении растительности или невозможности промывки гравия.
37. Верно 1 и 3.
38. Верно 2 и 3.
39. **Как часто организуется перекатка пожарных рукавов? ( ППР №1479 п. 50).**
40. Не реже 2 раза в год.
41. Не реже 1 раза в год.
42. 1 раз в два года.
43. 1 раз в год.
44. **Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 3 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.10 таблица 1).**
45. 3 м.
46. 9 м.
47. 7 м.
48. 11.

# Билет № 4

1. **Вопрос 1:Чем должны быть укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода? ( ППР №1479 п. 50).**
2. Пожарный рукав, ручной пожарный ствол, огнетушитель.
3. Пожарный рукав, ручной пожарный ствол, пожарный запорный клапан.
4. Пожарный рукав, огнетушитель, вентиль.
5. **Требуется ли оформление наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах и в случаях ликвидации последствий аварий (инцидентов)? (Инструкция 4.15 п. 3.1).**
6. Не требуется при непосредственном руководстве работами руководителем структурного подразделения.
7. Требуется только в дневное время.
8. Требуется в любое время суток.
9. Требуется только в случае отсутствия непосредственного руководителя работ.
10. **Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений проводится… (ППР №31479 п. 17 (б)).**
11. 1 раз в год.
12. 1 раз в 5 лет.
13. Не реже 1 раз в 5 лет.
14. 1 раз в 2 года.
15. **Допускается ли в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций хранить электротехническое оборудование, запасные части? ( ППР №1479 п. 158 (к)).**
16. Допускается.
17. Допускается не более сменной потребности.
18. Не допускается.
19. **Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для помещений категории А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не должно превышать… (ППР №1479 п. 406).**
20. 20 м.
21. 30 м.
22. 40 м.
23. 70 м.
24. **В какие сроки углекислотные огнетушители подлежат перезарядке? (СП 9.13130 п. 4.3.11 табл. 1).**
25. Не реже одного раза в год.
26. Не реже одного раза в три года.
27. Не реже одного раза в два года.
28. Не реже одного раза в пять лет.
29. **Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться… ( ППР №1479 п. 293).**
30. Внутри помещения склада на стене из негорючих материалов.
31. Вне складского помещения на стене из негорючих материалов.
32. Вне складского помещения на отдельно стоящей опоре.
33. Верно 2 и 3.
34. **На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются помещения производственного и складского назначения? (ФЗ №123 ст. 27).**
35. На категории А, Б, В, Г, Д.
36. На категории А, Б, В1-В4, Г, Д.
37. На категории А, Б, В, Г.
38. На категории А, Б, В1-В4.
39. **Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает: (ППР №1479 п.401).**
40. 100 кв. м.
41. 150 кв. м.
42. 200 кв. м.
43. **Допускается ли использование временной электропроводки, включая удлинители, не предназначенные по своим характеристикам при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ? (ППР №1479 п.35 (ж)).**
44. Нет.
45. Да.
46. Разрешается, за исключением пожароопасных и взрывоопасных зон.

# Билет № 5

1. **В каких случаях оформляется наряд-допуск на проведение огневых работ? (Инструкция 4.15 п.3.1).**
2. При проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах.
3. При проведении плановых работ на временных и постоянных местах проведения огневых работ.
4. При проведении временных огневых работ на временных местах, в том числе в случае ликвидации последствий аварий (инцидентов).
5. При проведении на временных местах. В случае ликвидации последствий аварий проводятся под руководством начальника объекта и наряд-допуск не выписывается.
6. **Допускается ли в кабельных сооружениях при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией? (ППР №1479 п.159 (д)).**
7. Допускается на период проведения реконструкции или ремонта.
8. Не допускается.
9. Допускается.
10. **Какая периодичность проведения на объектах с массовым пребыванием людей практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара установлена Правилами пожарной безопасности? (ППР №1479 п.9).**
11. Не реже одного раза в три месяца.
12. Не реже одного раза в полугодие.
13. Не реже одного раза в девять месяцев.
14. Не реже одного раза в год.
15. **Как часто организуется проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода? (ППР №1479 п.48).**
16. Не реже 2 раз в год.
17. 1 раз в год, весной.
18. 2 раза в год.
19. Не регламентировано.
20. **Какой документ, из указанных, устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции?**
21. Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
22. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года.
23. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 «О государственном пожарном надзоре».
24. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
25. **На кого возлагается ответственность по обеспечению исправности и организации проведения проверок источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода? (ППР №1479 п.48).**
26. Руководителя организации.
27. Главного инженера.
28. Заместителя руководителя.
29. Лицо, назначенное руководителем организации.
30. **В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается… (ППР №1479 п.400).**
31. Не менее 2 ручных огнетушителей.
32. Не менее 1 ручного огнетушителя.
33. На усмотрение руководителя объекта.
34. **На какой высоте следует размещать огнетушители? (ППР №1479 п.409).**
35. Не менее 1,5 м.
36. Не более 1,5 м.
37. Не более 1 м.
38. Не регламентировано.
39. **Допускается ли перевод автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации с автоматического пуска на ручной? (ППР №1479 п.55).**
40. Запрещается.
41. Допускается по согласованию с пожарной охраной.
42. Запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.
43. **Чем обуславливается выбор огнетушителя (передвижного или ручного)? (ППР №1479 п.397).**
44. Размерами помещения.
45. Расстоянием до возможного очага пожара.
46. Решением представителя пожарной охраны.
47. Размерами возможного очага пожара.

# Билет № 6

1. **Какое время должен храниться в структурном подразделении наряд-допуск на проведение огневых работ со дня закрытия? ( Инструкция 4.15 п.3.29).**
2. В течение 3-х суток после окончания проведения огневых работ.
3. В течение 30-ти суток после окончания проведения огневых работ.
4. В течение 3-х месяцев после окончания проведения огневых работ.
5. В течение 1 года после окончания проведения огневых работ.
6. **Наличие планов эвакуации людей при пожаре обеспечивается на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже? (ППР №1479 п.5).**
7. Не менее 10 человек.
8. Для 10 человек и более.
9. Более 50 человек.
10. **Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в организации для каждого пожароопасного участка? (ППР №1479 п.2).**
11. Правила пожарной безопасности на объекте.
12. Инструкции о мерах пожарной безопасности.
13. Производственные инструкции.
14. Технологические регламенты.
15. **С какой периодичностью проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы? (ППР №1479 п.54).**
16. Не реже 2 раз в год.
17. 1 раз в год.
18. Не реже 1 раза в квартал.
19. 1 раз в год, до их замены в установленном порядке.
20. **Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть? (ППР №1479 п.288).**
21. Не более 0,5 м.
22. 1 м.
23. Не менее 0,5 м.
24. 0, 5 м.
25. **Чем определяется необходимое количество пожарных щитов и их тип? (ППР №1479 п.410).**
26. Проектной документацией.
27. Категорией помещения, здания (сооружения) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
28. Правилами пожарной безопасности.
29. Верно всё вышеуказанное.
30. **Кто обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей? (ППР №1479 п.60).**
31. Лицо ответственное за пожарную безопасность объекта.
32. Главный инженер.
33. Руководитель организации.
34. Мастер.
35. **Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте? (СП 9.13130 п. 4.5.4).**
36. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица. Марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата ввода в эксплуатацию, место его установки.
37. Параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя).
38. Дата проведения осмотра огнетушителя и замечания о его состоянии, дата проведенного технического обслуживания со вскрытием огнетушителя.
39. Дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, его марка, наименование организации, производившей перезарядку.
40. Вся перечисленная информация должна указываться в журнале.
41. **В каком из перечисленных случаев проводится целевой инструктаж по пожарной безопасности? ( Приказ МЧС №645 от 12.12.2007. п. 28).**
42. При изменении технологического процесса.
43. При нарушении работниками и учащимися требований пожарной безопасности.
44. При подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей.
45. При выполнении работ во вторую смену.
46. **Допускается ли применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей? (ППР №1479 п.126).**
47. Допускается.
48. Не допускается.
49. Допускается по условиям технологического процесса.

# Билет № 7

1. **Проверка огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится? (ППР №1479 п.13).**
2. 1 раз в год.
3. Не реже 2-х раз в год.
4. Не реже 1 раза в год.
5. **Какому административному штрафу могут быть подвергнуты должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами? (КоАП ст. 20.4 п.1).**
6. От одной до двух тысяч рублей.
7. От шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
8. От одной тысячи до десяти тысяч рублей.
9. От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
10. **Допускается ли использовать для хозяйственных нужд и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения? (ППР №1479 п.53).**
11. Допускается.
12. Допускается в исключительных случаях.
13. Запрещается.
14. **Выберите правильную последовательность мероприятий при обнаружении или признаков горения в здании, помещении? (ППР №1479 п.2).**
15. Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей.
16. Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения.
17. Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей.
18. Немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию, принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.
19. **Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 2 м над уровнем пола или прилегающей территории? (Инструкция 4.15 п. 4.10 таблица 1).**
20. 3 м.
21. 5 м.
22. 7 м.
23. 8 м.
24. **Кем определяется порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? (Приказ МЧС №645 пп. 23, 40).**
25. Руководитель организации.
26. Руководитель объекта.
27. Главный инженер.
28. Мастер.
29. **Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 9 м над уровнем пола или прилегающей территории? (Инструкция 4.15 п. 4.10 таблица 1).**
30. 13м.
31. 9 м.
32. 7 м.
33. 11 м.
34. **В каком из перечисленных случаев проводится внеплановый инструктаж по пожарной безопасности? ( Приказ МЧС №645 от 12.12.2007. п. 26).**
35. Со всеми вновь принятыми на работу.
36. При нарушении работниками и учащимися требований пожарной безопасности.
37. При выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы).
38. При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф.
39. **Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности?**
40. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
41. 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
42. Закон РФ №2446-1 «О безопасности».
43. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
44. **Что входит в задачи пожарной профилактики? (ФЗ № 69 ст. 1).**
45. Исключение возникновения пожара.
46. Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей.
47. Ограничение распространения пожара.
48. Создание условий для успешного тушения пожаров.
49. Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

# ОТВЕТЫ

**на билеты для проверки знаний специалистов подрядных организаций**

**по пожарной безопасности**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **билета** |
| **ответа** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| **2** | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| **3** | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| **4** | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| **5** | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| **6** | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| **7** | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| **8** | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| **9** | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| **10** | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |

Используемые нормативные документы:

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»;

2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

5. Инструкцию №4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Общества»;

6. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ;

7. «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Начальник Управления по работе

с подрядными организациями

ООО «РН-Юганскнефтегаз» А.В. Белов