ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Ф.И.О., должность специалиста осуществляющего проверку :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверяемая организация:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность, контактная информация ответственного лица (лиц)

от проверяемой организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Объекты контроля Офис/ Участок на УНП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения проверки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЧЕК – ЛИСТ № от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

**Оценка уровня пожарной безопасности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контроли** | **№** | **Тесты** | **Ссылки** | **Ответы** | **Баллы** | **Факт** | **Примечания, комментарии** |
| **1.Документация** | **1.1** | Назначены должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объекте, имеющие соответствующее обучение | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 4 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **1.2.** | Назначены лица, ответственные за приобретение, сохранность и контроль состояния (готовность к действию) огнетушителей, имеющие соответствующее обучение. В инструкции о мерах пожарной безопасности указаны лица ответственные за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты). | Пункт 4.1.32 СП 9.12120.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требование к эксплуатации» Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 4 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **1.3.** | В инструкции о мерах пожарной безопасности отражены порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 461 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **1.4.**  | В инструкции о мерах пожарной безопасности отражен порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 461 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **1.5.** | В инструкции о мерах пожарной безопасности отражен порядок отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в том случае пожара и по окончании рабочего дня) | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 461 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **1.6.** | В инструкции о мерах пожарной безопасности отражен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 461 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **1.7.** | В инструкции о мерах пожарной безопасности отражены обязанности и действия при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 461 | Отражены в полном объеме – 10Отражены не в полном объеме – 5Отсутствуют – 0Не применимо | **10** |  |  |
| **1.8.** | В инструкции о мерах пожарной безопасности отражено расположение специально отведённых мест для курения, применения открытого огня. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 14.461 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **1.9.** | Определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 50 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
|  |  Пожарная безопасность Страница 1 из 7  |
| **Контроли** | **№** | **Тесты** | **Ссылки** | **Ответы** | **Баллы** | **Факт** | **Примечания, комментарии** |
|  | **1.10** | Наличие для производств разработанных планов тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей | ФЗ РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» статья 21 | Для всех производств – 10Частично (не на всех производствах) – 5Отсутствуют – 0Не применимо | **10** |  |  |
| **1.11.** | Наличие разработанных и утвержденных инструкций, о мерах пожарной безопасности отдельно для каждого пожаровзрывоопасного помещения производственного и складского назначения | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 2 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **1.12.** | Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (на объекте с массовым пребыванием людей 50 и более) | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 12 | Имеется, проводится – 10Имеется, не проводятся – 3Отсутствует – 0Не применимо | **10** |  |  |
| **1.13.** | Наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 64 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **1.14.** | В инструкции о мерах пожарной безопасности указаны лица, ответственные за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 462 | Выполняется – 5Да, частично – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **1.15.** | Обеспеченно наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также соответствующих классов зоны | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 20. Федеральный Закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» главы 5,7 и 8 | Выполняется – 10Да, частично – 5Отсутствуют – 0Не применимо | **10** |  |  |
| **1.16.**  | Проведение противопожарной пропаганды, наличие средств противопожарной пропаганды. | Федеральный Закон РФ №69-ФЗ от 21.12.1994г., «О пожарной безопасности» статьи 25 | Средства имеются на каждом объекте, своевременно обновляется, используются – 5Устаревшие средства, не используются – 3Отсутствуют – 0Не применимо | **5** |  |  |
|  | **100** | % |  |
| **2.Персонал** | **2.1.** | Работа постоянной, плановой работы пожарно-технической комиссии (для объектов с массовым пребыванием 50 и более человек) | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 5 | Организованна, работает – 20Организована (по документам), но не работает – 10Документы на согласовании – 5Отсутствует – 0Не применимо | **20** |  |  |

Пожарная безопасность Страница 2 из 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контроли** | **№** | **Тесты** | **Ссылки** | **Ответы** | **Баллы** | **Факт** | **Примечания, комментарии** |
|  | **2.2.** | Определены, разработаны и утверждены порядок, программы и сроки проведения обучения работников мерам пожарной безопасности | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 3. Приложение к Приказу МЧС России от 12.12.2007г. №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» пункты 6,9 | Полное соответствие – 25Определены частично – 10Не определены – 0Не применимо | **25** |  |  |
| **2.3.** | Организация и своевременное проведение всех видов **противопожарного инструктажа**. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 3. Приложение к Приказу МЧС России от 12.12.2007г. №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» раздел II | Выполняется – 25Организовано и проведено частично – 10Не организовано – 0Не применимо | **25** |  |  |
| **2.4.** | Организация и своевременное прохождение должностными лицами и работниками организации обучения по **программе пожарно-технического минимума** с последующей проверкой знаний. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 3. Приложение к Приказу МЧС России от 12.12.2007г. №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» разделы III,IV | Выполняется – 30Организовано и проведено частично – 15В стадии организации и проведения - 5Не организовано – 0Не применимо | **30** |  |  |
|  | **100** | % |  |
| **3.Содержание зданий, помещений и прилегающей территории** | **3.1.** | **Места для курения оборудованы** и содержатся в соответствии с требованиями Правил | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 14 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.2.** | Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары не используется для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 74 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.3** | Обеспечено **исправное содержание** (в любое время года) **дорог, проездов и подъездов** к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 75 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.4.** | Проводится своевременная **очистка территории** объектов от горючих отходов, мусора, тары и т.п. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 77 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.5.** | Не допускается сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 77 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.6.** | Наличие наружного освещения в темное время суток пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пожарным водоемам, к входам в здания и сооружения | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 33 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |

Пожарная безопасность Страница 3 из 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контроли** | **№** | **Тесты** | **Ссылки** | **Ответы** | **Баллы** | **Факт** | **Примечания, комментарии** |
|  | **3.7.** | Отсутствие на территории административных и жилых зданий складов ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 23 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.8.** | Не допускается хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 23 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.9.** | Наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 23 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.10.** | Осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки), при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз год | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 21 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.11.** | Обеспечение освещенности эвакуационных путей и выходом, наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 33 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.12.** | Двери на путях эвакуации свободно открывающихся по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 34,35 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.13.** | Отсутствие на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 36 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.14.** | **Отсутствие загромождения эвакуационных путей** и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировке дверей эвакуационных выходов. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 36 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо |  |  |  |

Пожарная безопасность Страница 4 из 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контроли** | **№** | **Тесты** | **Ссылки** | **Ответы** | **Баллы** | **Факт** | **Примечания, комментарии** |
|  | **3.15.** | Наличие на объектах с массовым пребыванием людей исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 38 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.16.** | **Отсутствие электропроводов и кабелей** с видимым **нарушением изоляции** | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 42 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.17** | Отсутствие используемых розеток, рубильников и других электроустановочных изделий с повреждением | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 42 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.18.** | Не допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. Не допускается пользование электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 42 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.19.** | Отсутствие нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 42 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **3.20.** | Отсутствие размещенных (складированных) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 42 | Выполняется – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
|  | **100** | % |  |
| **4.Технические средства** | **4.1.** | Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 65 | Выполнено в полной мере – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **4.2.** | Обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 43 | Выполнено в полной мере – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **4.3.** | На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожарах. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 7 | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **10** |  |  |

Пожарная безопасность Страница5 из 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контроли** | **№** | **Тесты** | **Ссылки** | **Ответы** | **Баллы** | **Факт** | **Примечания, комментарии** |
|  | **4.4.** | Наличие **знаков о запрете курения** на территориях и в помещениях складов и баз, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 14 | Выполнено в полной мере – 5Выполняется частично – 3Не выполняется – 0Не применимо | **5** |  |  |
| **4.5.** | В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок обеспечено **наличие табличек с номерами телефона для вызова пожарной охраны**. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункт 6 | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **10** |  |  |
| **4.6.** | **Наличие** требуемого количества и содержание в исправном состоянии в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудованных **пожарных щитов,** для размещения комплекта первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря. **Наличие полных комплектов** (огнетушителей, ломов, багров, ведер, асбестового полотна, совковых и штыковых лопат), а так же ящиков с песком и емкостей с водой. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункты 481 – 485. | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **10** |  |  |
| **4.7.** | Обеспечено **наличие** (по нормам) и исправность **огнетушителей,** периодичность их осмотрах и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и проверки, а также сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункты 70,478. Пункт 4.1.27 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.» | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **10** |  |  |
| **4.8.** | **Каждый огнетушитель**, установленный на объекте, **имеет паспорт и порядковый номер**, нанесенный на корпус белой краской. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункты 475. Пункт 4.1.33 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.» | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **10** |  |  |
| **4.9.** | Каждое **запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя опломбировано** одноразовой пластинкой номерной контрольной пломбой роторного типа, **установленной заводом-изготовителем** при производстве огнетушителя – **белого цвета** или специализированной организацией при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя – **желтого цвета** | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункты 475. Пункт 4.1.33 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.» | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **10** |  |  |

Пожарная безопасность Страница 6 из 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контроли** | **№** | **Тесты** | **Ссылки** | **Ответы** | **Баллы** | **Факт** | **Примечания, комментарии** |
|  | **4.10.** | **Обеспечено** исправное состояние **систем и средств противопожарной защиты** объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах). **Организовано не реже 1 раза в квартал** проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Наличие на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункты 61. | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **10** |  |  |
|  | **4.11.** | Наличие сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организация проведения проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункты 55. | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **10** |  |  |
|  | **4.12.** | Обеспечена **укомплектованность пожарных кранов** внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, с организованной перекаткой пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Прикрепленные к стене пожарные шкафы обеспечивают открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункты 57 | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **10** |  |  |
|  | **100** | % |  |
| **5.Контроль и оценка состояния** | **5.1.** | Наличие оформленных, соответствующих актов по проведенным (не реже 1 раза в квартал) проверкам работоспособности системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ» пункты 61 | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **50** |  |  |
| **5.2.** | Наличие и ведение учета пожаров и их последствий. | Федеральный Закон РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» статья 27  | Выполнено в полной мере – 10Выполняется частично – 5Не выполняется – 0Не применимо | **50** |  |  |
|  | **100** | % |  |
| **Итого по разделу «Пожарная безопасность»** | **505** | % |  |

Ф.И.О., должность специалиста проводившего проверку:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность представители подрядной организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пожарная безопасность Страница 7 из 7